· Hasil simulasi pada variasi parameter pertama
Hasil  simulasi untuk variasi pertama kecepatan maksimum nya adalag 43,52 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 17,41 m/s. hal ini dapat dilihata dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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                                 Gambar 1  Hasil simulasi variasi pertama
· Hasil Simulasi pada variasi parameter ke 2
Hasil  simulasi untuk variasi ke 2 kecepatan maksimum nya adalag 42,88 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 17,15 m/s. hal ini dapat dilihata dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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Gambar. 2  Hasil simulasi variasi ke 2
· Hasil Simulasi pada variasi parameter ke 3
Hasil  simulasi untuk variasi ke 3 kecepatan maksimum nya adalag 42,22 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 16,89 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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Gambar. 3  Hasil simulasi variasi ke 3
· Hasil Simulasi pada variasi parameter ke 4
Hasil  simulasi untuk variasi  ke 4 kecepatan maksimum nya adalag 54,09 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 21,64 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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           Gambar. 4  Hasil simulasi variasi ke 4
· Hasil Simulasi pada variasi ke 5
Hasil  simulasi untuk variasi ke 5 kecepatan maksimum nya adalag 56,19 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 22,48 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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           Gambar. 5.  Hasil simulasi variasi ke 5
· Hasil Simulasi pada variasi ke 6
Hasil  simulasi untuk variasi ke  6  kecepatan maksimum nya adalag 44,85 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 22,42 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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Gambar. 6 Hasil simulasi variasi ke 6
· Hasil Simulasi pada variasi ke 7
Hasil  simulasi untuk variasi ke  7  kecepatan maksimum nya adalag 45,7 m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 18,3 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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[bookmark: _GoBack]Gambar. 7   Hasil simulasi variasi ke 7


· 	Hasil Simulasi pada variasi ke 8
Hasil  simulasi untuk variasi ke  8  kecepatan maksimum nya adalag 46,743m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 18,57 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
[image: ]








Gambar. 4.11 Hasil simulasi variasi ke 8
· Hasil Simulasi pada variasi ke 9
Hasil  simulasi untuk variasi ke  9  kecepatan maksimum nya adalag 46,64m/s, sedangkan pada pipa outlet kecepatan yang terjadi adalah 18,58 m/s. hal ini dapat dilihat dari warna yang terdapat pada ujung pipa oulet.
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      Gambar. 4.12 Hasil simulasi variasi ke 9
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